****

**Uputstvo za upotrebu:**

**Dekorativni kamin na etanol**

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta.

Decu i kućne ljubimbce držite dalje od ambalaže.

Deca ne smeju da koriste ovaj proizvod.

Ne davati deci da se igraju sa ovim proizvodom.

**OSOBINE**

*• nije potreban dimnjak*

*• trenutno paljenje vatre, odnosno stvaranje ugođaja*

*• čist plamen, bez dima i pepela*

*• nema iskakanja varnica*

*• minimalno opsluživanje*

*• brzo gašenje vatre*

**UPOTREBA I MONTAŽA**

1. Sa vlažnim sunđerom i/ili suvom tkaninom neophodno je očistiti svaku prljavštinu koja se nakupila na ložištu i njegovim delovima prilikom transporta.
2. Otvorite poklopac rezervoara, ostavite poklopac sa ručkom pored u slučaju potrebe brzog gašenja.
3. Uz pomoć levka sipajte bio-etanol a maksimum je dok ne prekrije keramičko vlakno. Za tip LEA 1200 kapacitet rezervoara je 4.0 L, vreme sagorevanja približno 120 min što zavisi od kvaliteta bio etanola, provetranosti prostorije i ambijentalne temperature.
4. Obrišite sve prolivene tragove bio etanola.
5. Ako je došlo do prolivanja bio etanola obrišite isti suvom krpom a zatim i mokrom da bi se alkohol razblažio i sačekajte 10 min.
6. Da biste upalili vatru, koristite duže šibice ili upaljač dovoljne dužine.
7. Pazite da se prilikom paljenja ne opečete koristeći zaštitne rukavice i naočare.
8. Plamen će u početku goreti slabijim plamenom.
9. Nakon 10-15 min se postiže pun opseg i temperatura plamena kako dolazi do zagrevanja etanola.

**• Vodite računa da ne prospete etanol!**

**• Ukoliko se desi prosipanje, etanol odmah pokupite sa upijajućom krpom i vodom da biste izbegli paljenje van gorionika.**

**• Gorivo obavezno držite na sigurnoj udaljenosti od gorionika (najmanje 1 metar).**

**• Ne ostavljajte gorivo u blizini gorionika.**

**• U toku korišćenja gorionika uvek održavajte sigurnu udaljenost.**

**NAPOMENE**

Prilikom sagorevanja etanola, stvara se vodena para i ugljen dioksid.

**Nikada ne koristite gorionik bez nadzora! Mogućnost požara!**

Površine mogu biti vruće a sam gorionik kao i okolina mogu biti veoma vruće tokom rada.

Nedostatak ventilacije može dovesti do akumulacije zapaljivih isparenja.

Isparenja bio etanola u velikoj koncentraciji su eksplozivna.

Postoji opasnost od otvorenog plamena koji može da izazove požar.

Zbog svoje zapaljivosti materijali kao što su zavese, tepisi i nameštaj ne smeju biti u blizini gorionika.

Brzo dolivanje goriva može izazvati prskanje goriva ili stvaranje veće koncentracije isparenja.

Ne koristite gorionik u kupatilu, u prostorijama gde se spava ili manjim prostorijama.

Usred udisanja vrelih isparenja može doći do oštećenja disajnih puteva.

**Ne dodirujte gorionik tokom rada.**

Ne koristite gorionik ukoliko nije u potpunosti sastavljen i montiran na odgovarajuću, nezapaljivu površinu.

Nikada ne koristite drugo gorivo osim bio etanola (benzin i sl.)

Ne koristite u prostorijama gde su moguća zapaljiva isparenja ili prašina.

Ne koristite gorionik za kuvanje, pečenje ili bilo koju drugu sličnu namenu.

Decu i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od gorionika (najmanje 1 metar).

Ne pokrivate gorionik bilo kakvim predmetima, uvek ga držite dostupnim za zatvaranje pomoću priloženog alata.

Nikada ne prekrivajte gorionik tokom rada!

Ne prekrivajte ložište zapaljivim i drugim materijalima!

Ne polivajte ložište hladnom tečnošću!

Deca i kućni ljubimci ne smeju biti u blizini kamina tokom rada ili dolivanja goriva.

Potrebno je poznavati postupak u slučaju požara.

**Prilikom rukovanja koristite zaštitne rukavice i zaštitne naočare!**

**TEHNIČKI PODACI:**

**Naziv proizvoda: LEA 1200, bio etanolski gorionik**

**Vrsta goriva**: 96% etil alkohol

**Kapacitet rezervoara gorionika**: 4.0 l etil alkohola

**Vreme sagorevanja**: cca 120 min što zavisi od kvaliteta bio etanola, provetranosti prostorije i ambijentalne temperature.

**Boja**: Crna

**Dimenzije:** 120 cm

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Redovno održavajte gorionike čistim.

Koristite toplu vodu i tečnost za posuđe.

Uvek proverite da li je gorionik neoštećen pre upotrebe.

Ne koristite agresivne hemikalije, metalne žice ili abrazivne sunđere, to može oštetiti površinu gorionika.

**GAŠENJE PLAMENA**

Ukoliko je moguće, ostavite da se gorivo potroši (izgori). Ovim omogućavate sigurnost

prilikom narednog paljenja. Ukoliko želite da ugasite plamen pre nego što se gorivo potroši,

koristite ručku i potpuno zatvorite poklopac na gorioniku.

Ostavite gorionik da se ohladi najmanje 30-60 min pre naredne upotrebe ili dopunjavanja.

Preporuka da se gorionik koristi ne više od jednog dolivanja.

**Nikada ne dopunjavajte gorivo dok je gorionik u upotrebi!**

**Nikada ne sipajte gorivo na otvoren plamen!**

Uz ovo uputstvo se prilaže **i UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD** gorionika, koje mora da se nalazi na vidljivom mestu gde je gorionik instaliran da bi se rizik sveo na najmanju moguću meru.

**Savetuje se da se u objektu u kome se bio gorionik instalira koristi odgovarajući protivpožarni aparat** da bi se rizici od povređivanja i nanošenja štete svele na najmanju moguću meru.

Koristnici su u obavezi da se informišu o pravilnom i sigurnom korišćenju posebno naglašavajući opasnosti dolivanja goriva.

**NIKADA NE DOLIVATI GORIVO U TOPAO I VRUĆ KAMIN JER POSTOJI VISOK RIZIK OD POVREĐIVANJA.**

**Proizvođač:**

**KBR ‶BREZINA‶**

**Novo naselje 6b**

**Padina**

**063 7 428 177**

**U slučaju nedoumica oko korišćenja kontaktirati proizvođača.**